卤素灯（塑壳）冷光源规格参数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品型号 | HLG-100 | HLG-150 |
| 输入电压 | 85-265VAC |
| 功耗 | 100W | 150W |
| 平均照度 | 60000Lx | 90000Lx |
| 灯泡寿命 | 2000h(欧司朗64637) | 200h（飞利浦13629） |
| 色温 | 3000k | 3200k |
| 散热方式 | 外壳+静音风扇 |
| 主机净重 | 2.1Kg |
| 主机尺寸 | 245(L) X 101(W) X 157（H）mm |
| 外箱尺寸 | 290(L) X 228(W) X 255（H）mm |

